10 **PORT GIGABIT ANAHTAR TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1-Cihaz üzerinde en az 8 adet 10/100/1000Base-T ve 2 adet 1000Base-X SFP yuva bulunacaktır.Bu yuvalara 1000-Base-SX ve 1000Base-LX ve 100Base-FX Modül takılabilmelidir. Toplamda 10 port aktif olarak çalışabilmelidir.

2-Cihazın backplane kapasitesi en az 20 Gbps ve paket iletim hızı en az 14 mpps olmalıdır.

En az 10K byte jumbo frame desteğine sahip olmalıdır.

3-Cihazın adres tablosu en az 16K olmalıdır.

4-Cihaz aşağıdaki VLAN özelliklerine sahip olmalıdır.

.4096 Aktif VLAN

.802.1q VLAN,

.Port tabanlı VLAN ,

.Protokol tabanlı VLAN ,

.Voice VLAN ,

.Mac VLAN ,

.Guest VLAN,

.QinQ,

.GVRP

5-Cihaz 802.1x port tabanlı,802.1x mac tabanlı ve 802.1x zaman tabanlı erişim kontrolü

özelliğine sahip olmalıdır.

6-Cihaz aşağıdaki güvenlik standartlarına sahip olmalıdır.

.MAC adres filtreleme,

.RADIUS,TACACS+,

.IPv6 için Radius+,

.SSH,v1/v2,

.DHCP Snooping,

.DHCPv6 snooping,

.ARP Rate Limit,

.Static ARP,

.ARP Guard,

.Anti ARP Scanning,

.Mac Adres Atama

.VLAN’a göre erişim listesi oluşturma

.PingSweep,anti illegal multicast

.Ip source guard

7-Cihaz 802.1p,DSCP,Broadcast/Multicast Storm Control,Port Başına Hız Ayarlama,

802.3 flow control, SP/WRR,SP+WRR,(ACL)Erişim listelerine göre öncelik,paket öncelik standartlarını desteklemelidir.

8-Cihaz Multicast VLAN,IGMP v1.v2.v3,IGMP Query ve IPv6 için MLD v1/v2 Multicast

Özelliklerini desteklemelidir.

9-Cihaz 802.1d STP,802.1w RSTP,802.1s MSTP Spanning Tree Protokollerini desteklemeli,

Root Guard,BPDU guard ve BPDU forwarding özelliklerine sahip olmalıdır.

10-Cihaz’ın her portu için sanal kablo test özelliği bulunmalıdır.

11-Portlardaki hatalı bağlantı sorunlarını engellemek için cihaz UDLD,LLDP,LLDP-MED,

Loopback Interface,Port Loop Detection özelliklerine sahip olmalıdır.

12-Cihaz hardware olarak Ipv4/IPv6 Dual Stack özelliğinde olmalıdır.Bu bağlamda

.DHCPv6 Server

.DHCPv6 Relay,

.DHCPv6 Snooping,

.Http over IPv6,

.IPv6 Radius+,

.Ipv6 syslog,

.Ipv6 SNTP,

.IPv6 FTP/TFTP,

.IPv6 Telnet,MLD Snooping,

.IPv6 Multicast VLAN Register

.IPv6 ACL

standartlarına sahip olmalıdır.

13-Cihaz üzerinde 1’den fazla konfigurasyon ve image dosyası saklanabilmelidir.

14-Cihaz Web arayüzü,SNMP v1,v2c,v3,SSH,SSL,Telnet ve Console yönetim özelliklerine

sahip olmalıdır.

15-Cihaz yığınlanabilir olmalı ve aynı yığın içinde en az 8 adet switch bulunabilmelidir.

16-Cihaz 802.3az enerji yeterliliği özelliğine sahip olmalıdır.Bu sayede LED’leri kapatabilme ve fan hızını ayarlayabilme özelliği bulunmalıdır.

17-Cihaz’ın üreticisine ait bir ring protokolü veya ITU-T G.8032 standardında ERPS(Ethernet Protection Switching) özelliği bulunmalıdır.

18-Cihazın tüm portları için en az 4KV yıldırım koruma bulunmalıdır.

19-Cihazın MTBF değeri 80.000’den yüksek olmalıdır.

20-Garanti süresi en az 3 yıl olmalıdır.